**Furuno GP31 Glossar für Verbindungsdiagramm der Bedienungsanleitung**

[**Re: Wiring Help: GP-31 > FCV-620**](http://www.furunousaforum.com/viewtopic.php?f=7&t=455#p1863)

[Post](http://www.furunousaforum.com/viewtopic.php?p=1863&sid=c3dc2a19b0b5bcfd0381bd5b09f29cf1#p1863)by [**Johnny Electron**](http://www.furunousaforum.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=68&sid=c3dc2a19b0b5bcfd0381bd5b09f29cf1) » Thu Jul 12, 2012 4:21 am

Here is the decoder ring for reading the Furuno interconnection diagram at the back of the manual (pg S-1).  
  
TD = Transmit Data  
RD = Receive Data  
A = +  
B = -  
H = Hot/High/+  
C = Cold/Common/-  
SD = Send Data  
SG = Signal ground  
  
Are you sure the wire colors you are looking at, is from the original Furuno power/data cable of the GP31?

**If someone extended the cable they might have changed the color code of the wiring.**